**膏方配套设备用途及技术要求**

一、 高压挤压抽出机，数量1台，用于膏方中药有效成分提取。

1、容量：20000ML

2、功率：1800W

3、电压：AC220V

4、尺寸：470×490×1200（mm）

5、采用一键式滑盖锁紧技术，安全可靠、操作简便。

6、锅体为不锈钢材质。

7、密闭煎煮，避免挥发。

8、机械挤压装置，充分提取残留药汁。

9、武火、文火自动转换。

10、可设定高温时间，高温时间1-60分任意设定，可采用倒计时自动显示。

11、可设置煎药时间或煎药完毕自动提示，

12、具有安全卸压阀，双安全阀超压报警，自动卸压自动闭合。

13、数字显示温度。

14、采用数控技术，控制精度高。

二、 常温常压煎药机，数量2台，用于膏方中药提取液浓缩。

1、容量：20000ml×2

2、功率：2000W×2+800W

3、电压：AC220V

4、尺寸：1170\*550\*1250（mm）

5、可设定高温时间（沸腾时间），高温时间1-255分任意设定，采用倒计时自动显示。

6、采用数控技术，控制精度高，操作简洁。

7、武火文火自动转换。

8、内筒采用不锈钢，外筒采用玻璃，煎药过程清晰可见。

三、 中药配方颗粒膏方机，数量2台，用于膏方中药浓缩液制膏。

1、容量：3000g

2、功率：1100w含加热、电机和控制等整机功耗

3、电压：AC220V

4、尺寸：430x285x330(mm)

5、全封闭熬膏状态，最大限度避免药品污染

6、电机等运动部件设有防护罩，并设有开盖停机传感器

7、外部贴有高温提示标签，高温部件设有隔热措施与防护罩

8、检测到加热模块异常或故障，设备将自动停止运行，以免发生危险

9、根据设置参数，自动调节温度

10、全触控操作，熬制完成后自动提醒工作人员

11、多级温控，温控范围：20℃～200℃

四、 电磁感应铝箔封口机，数量1台，用于膏方及其余制剂封口。

1、封口速度：0-230/分钟

2、电压：AC220V

3、封口直径：15-60mm

4、功率范围：4000W

5、封瓶高度：可调节

6、材质：不锈钢

7、适用于塑料瓶、玻璃瓶

五、 小型搅拌机，数量2台，膏方研发检验配套设备。

1、 转速：100-2000rpm

2、 转速控制精度：5%

3、电压：AC220V

4、封口直径：15-70mm

5、功率范围：60-120W

6、搅拌高度：可调节

六、 电热套，数量5台，膏方研发检验配套设备。

1、最高温度：380

2、功率：500W

3、电压：AC220V

4、加热方式：电子调温

5、最大容量：2000ml

6、温度显示：数显